

**divisi ó n construcci ó n**

# CP20

**FA.10ene. V1**

CORTADORA DE PAVIMENTO

**DIESEL**

# 10HP

**cóD. 1030 10390**

Motor KIPOR KM186FE 10Hp

Diámetro de discos 14 a 20” Profundidad de corte 17cm (6,7”) Partida eléctrica 12V (incluye batería) Semi-Autopropulsado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad Motriz** | Modelo Tipo motor Distribución  Refrigeración Diámetro x Carrera  Relación de compresión Cilindrada  Aspiración Potencia máxima Ralentí  Cigüeñal Sentido de giro Encendido Partida | KM186FE  Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV  Por aire  86 x 70mm  19:1  406cc Natural 10HP  1.300rpm ± 50r/min Horizontal  Antihorario, visto desde el eje de salida Por compresión  Manual / Eléctrica 12V |
| **Arranque** | Batería | 12V / 36Ah |
| **Eléctrico** | Capacidad motor de arranque Capacidad alternador de carga | 12V / 0,8kW  12V / 3A |
| **Combustible** | Tipo  Capacidad tanque combustible Autonomía  Indicador de nivel de combustible | Petroleo Diesel 5,5L  >3h No |
| **Aceite** | Tipo Lubricación Sensor de aceite  Capacidad Carter | Aceite para motores diesel 4T, 15W-40, grado CD o superior Salpicado  No 1,65L |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad** | Peso | 186kg |
| **Cortadora** | Diámetro de discos | 14” a 20” |
|  | Profundidad de corte | 17cm (6,5”) |
|  | Ajuste de profundidad | Por manivela |
|  | Propulsión | Manual |
|  | Capacidad tanque de agua | 40L |
|  | Dimensiones | 180 x 57 x 104cm |