**divisi ó n construcci ó n**

# CP20

**FA.10ene. V1**

CORTADORA DE PAVIMENTO

**DIESEL**

# 10HP

**cóD. 1030 10390**

Motor KIPOR KM186FE 10Hp

Diámetro de discos 14 a 20” Profundidad de corte 17cm (6,7”) Partida eléctrica 12V (incluye batería) Semi-Autopropulsado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad Motriz** | Modelo Tipo motor DistribuciónRefrigeración Diámetro x CarreraRelación de compresión CilindradaAspiración Potencia máxima RalentíCigüeñal Sentido de giro Encendido Partida | KM186FEMonocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHVPor aire86 x 70mm19:1406cc Natural 10HP1.300rpm ± 50r/min HorizontalAntihorario, visto desde el eje de salida Por compresiónManual / Eléctrica 12V |
| **Arranque** | Batería | 12V / 36Ah |
| **Eléctrico** | Capacidad motor de arranque Capacidad alternador de carga | 12V / 0,8kW12V / 3A |
| **Combustible** | TipoCapacidad tanque combustible AutonomíaIndicador de nivel de combustible | Petroleo Diesel 5,5L>3h No |
| **Aceite** | Tipo Lubricación Sensor de aceiteCapacidad Carter | Aceite para motores diesel 4T, 15W-40, grado CD o superior SalpicadoNo 1,65L |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad** | Peso | 186kg |
| **Cortadora** | Diámetro de discos | 14” a 20” |
|  | Profundidad de corte | 17cm (6,5”) |
|  | Ajuste de profundidad | Por manivela |
|  | Propulsión | Manual |
|  | Capacidad tanque de agua | 40L |
|  | Dimensiones | 180 x 57 x 104cm |