## 4BDM4/14

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

# MONOFÁSICO – 1,5HP

**CÓD. 1050 10849**

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de

agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

**DIVISIÓN ELECTROBOMBAS**

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

**Unidad Motriz**

Voltaje Potencia Amperaje Grado Aislación

Grado Protección

220V - 50Hz

1,5HP / 1,1kW

9,2A

Clase B IP58

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad** | Diámetro salida | 1 1/4” |
| **Hidráulica** | Caudal MáximoAltura Máxima | 107L/min99mca |
|  | Presión máxima de trabajo | 10,3Bar |
|  | Sumergencia máx | 70m |

**Dimensiones**

Salida de conexión de cobre

Cable H07RNF, 30 metros de longitud.

Cuerpo de Acero Inoxidable 304.

Bobinado de motor 100% cobre.

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

Diámetro salida: 1 1/4” Caudal máximo: 107L/min

9,6 x 9,6 x 107cm

20 x 12 x 133cm 19kg

23kg

Caja Cartón

CC.01/2021.V1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,4 |
| L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 106,7 |
| H(m) | 99 | 92 | 87 | 84 | 78 | 73 | 63 | 52 | 39 | 31 | 2 |

Altura Máxima: 99mca Sumergencia máx: 70m

Voltaje: 220V - 50Hz