**DG3000**

OS.15DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA/GLP/GN 2,8 KVA**

**SKU. 6000 00630**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V  Frecuencia 50Hz  Fases Monofásico  Corriente Nominal 11 A (GLP) - 7 A (GN)  Potencia Nominal 2,5 kW/ kVA (Gasolina / GLP) 1,5 kW/ kVA (GN)  Potencia Máxima 2,8 kW/ kVA (Gasolina / GLP) 1,8 kW/ kVA (GN)  Regulación de Voltaje AVR  Factor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro  Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 x 220V / 16A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Enchufes Macho - Cables - Herramientas - Manual |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos

-

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Por Aire

-

Natural 3.000rpm

Eléctrica y Manual Plomo - Ácido

12V - 6A

96dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gas / Gasolina

- 15L

11h (tanque GLP) / 18 (balón de 15Kg)

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

0,6L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 61x47x46cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 62x47x47cm |
|  | Peso Vacío 48kg |
|  | Peso Lleno 63,6kg |



**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**