**DG5000D**

OS.16DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO GLP/GN**

**5 KVA**

**SKU. 6000 00603**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230VFrecuencia 50HzFases MonofásicoCorriente Nominal 22,7 A (GLP) / 12 A (GN)Potencia Nominal 5 kW / kVA (GLP) / 2,8 kW / kVA (GN)Potencia Máxima 5,5 kW / kVA (GLP) / 3,2 kW / kVA (GN)Regulación de Voltaje AVRFactor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - HorómetroAlarmas Aceite |
|  | Conexiónes 1 x 220V / 16A / 1 x 220V / 32A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos

-

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Por Aire

-

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 18A

66dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gas

-

-

8h (balón de 15Kg) / 24h (balón de 45Kg)

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 78x58x59cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 77x57x58cm |
|  | Peso Vacío 105kg |
|  | Peso Lleno 106kg |

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**