**GO22G**

OS.16DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 2,2 KVA**

**SKU. 1030 11672**

UNIDAD GENERADORA

Voltaje Frecuencia Fases

Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia

220V

50Hz

Monofásico 9,1A

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

2kW / 2kVA

2,2kW / 2,2kVA AVR

1. (coseno de **φ**)

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

Medidores Agrupados Alarmas

Conexiónes Bornera

Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios

Voltímetro - Horómetro - Frecuenciometro - Rpm Aceite

1. salidas 220V/16A

-

12V DC/8,3A

Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juego de Llaves

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 70x55mm

Por Aire 9+-0,2

Natural

3.000rpm Manual

-

- 74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gasolina

0,84L/kWh (70% carga) 18L

15h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

0,55L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 65x54x52cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 60x44x49cm |
|  | Peso Vacío 48kg |
|  | Peso Lleno 66,6kg |

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**