**GO55GE**

OS.15DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 5,5 KVA**

**SKU. 1030 11673**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220V  Frecuencia 50Hz  Fases Monofásico  Corriente Nominal 22,7A  Potencia Nominal 5kW / 5kVA  Potencia Máxima 5,5kW / 5,5kVA  Regulación de Voltaje AVR  Factor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Horómetro - Frecuenciometro  Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 salidas Schuko 220V/16A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 70x55mm

Por Aire 9+-0,2

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural

3.000rpm Eléctrica / Manual Litio

12V - 9A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

Gasolina

2,18L/kWh (70% carga) 28L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autonomía 9h | |  |
| ACEITE Tipo de Aceite 15W-40  Capacidad Carter de Aceite 1,1L | |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 78x60x60cm  Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 73x57x58cm  Peso Vacío 89kg |  |
| Peso Lleno 118,1kg | |



**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**