**GO70GTA**

OS.10ENE23.V1

GENERADOR

**DE RESPALDO GASOLINA**

**+ CONEXIÓN ATS 6,5 KVA**

**SKU. 1030 11693**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220VFrecuencia 50HzFases MonofásicoCorriente Nominal 27,3APotencia Nominal 6kW / 6kVAPotencia Máxima 6,5kW / 6,5kVARegulación de Voltaje AVRFactor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - HorómetroAlarmas Aceite |
|  | Conexiónes 1 salidas 220V/16A - 1 salida industrial 220V/32A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 90x66mm

Por Aire 8,5:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 3.000rpm

Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS) Litio

12V - 9A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gasolina

2,45L/kWh (70% carga) 28L

8h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1,1L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 76x60x60cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 73x57x58cm |
|  | Peso Vacío 92kg |
|  | Peso Lleno 119,1kg |

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**