|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220VFrecuencia 50HzFases MonofásicoCorriente Nominal 36,4APotencia Nominal 8kW / 8kVAPotencia Máxima 8,5kW / 8,5kVARegulación de Voltaje AVRFactor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - HorómetroAlarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 salidas industriales 220V/32A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 94x72mm

Por Aire 9+-0,2

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural

3.000rpm Eléctrica / Manual Litio

12V - 9A

74dB(A)/7m

**GO82GE**

**GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 8,5 KVA**

**SKU. 1030 11675**

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**

OS.15DIC21.V1

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gasolina

3,27L/kWh (70% carga) 28L

6h

ACEITE

Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1,2L

DIMENSIONES Y PESO

Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío

Peso Lleno

78x60x60cm

73x57x58cm 102kg 131,2kg