**GO30D**

OS.16DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 3 KVA**

**SKU. 1030 11277**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230VFrecuencia 50HzFases MonofásicoCorriente Nominal 12,1APotencia Nominal 2,8kW / 2,8kVAPotencia Máxima 3,0kW / 3,0kVARegulación de Voltaje AVRFactor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Horómetro - FrecuenciómetroAlarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 salidas AC 230V |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Enchufes Machos - Juego de llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 78x62mm

Por Aire 20:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 3.000rpm Manual

-

- 74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible

Diesel

0,73L/kWh (70% carga)

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capacidad Estanque CombustibleAutonomía | 12,5L12h |  |
| ACEITE | Tipo de AceiteCapacidad Carter de Aceite | 15W-401L |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 70x51x58cmMedidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 72x52x79cmPeso Vacío 70kg |  |
| Peso Lleno 83,5kg |