**GO80DE3**

OS.15DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 8,1 KVA**

**SKU. 1030 11279**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V - 400V  Frecuencia 50Hz  Fases Trifásico  Corriente Nominal 10,8A  Potencia Nominal 6kW / 7,5kVA  Potencia Máxima 6,5kW / 8,1kVA  Regulación de Voltaje AVR  Factor Potencia 0,8 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro  Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 1 salida AC 230V, 1 salida AC 380V |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 92x75mm

Por Aire 19,5:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 3.000rpm

Eléctrica / Manual Plomo - Ácido 12V - 36A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

1,75L/kWh (70% carga) 12,5L



5h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1,6L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 76,5x53x65cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 74x51x63cm |
|  | Peso Vacío 125kg |
|  | Peso Lleno 139,1kg |