# GS1400D3

FCS.05JUL21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 14 KVA**

**SKU. 1030 11282**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD GENERADORA** | Voltaje **230V - 400V**Frecuencia **50Hz**Fases **Trifásico**Corriente Nominal **18,8A**Potencia Nominal **10,5kW / 13kVA**Potencia Máxima **11,2kW / 14kVA**Regulación de Voltaje **AVR**Factor Potencia **0,8 (coseno de φ)** |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados **Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura**Alarmas **Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura** |
|  | **- Parada de Emergencia - Mantención**Conexiónes **2 enchufes 250V / 30A**Bornera **Si**Salida DC (Voltaje/Corriente) **12V / 8,3A**Accesorios **Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas** |

**UNIDAD MOTRIZ**

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

**Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 92x75mm**

**Por Aire 20:1**

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

**Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A**

**74dB(A)/7m**

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

**Diesel**

**2,2L/kWh (70% carga) 25L**

**8h**

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

**15W-40**

**2,8L**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIMENSIONES** | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) **117x70x88cm** |
| **Y PESO** | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) **110x65x78cm** |
|  | Peso Vacío **260kg** |
|  | Peso Lleno **287,8kg** |

**D I V I S I ÓN GENE R A CI Ó N**