**GS700D**

OS.15DIC21.V1

**GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 5,5 KVA**

**SKU. 3050 11003**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230VFrecuencia 50HzFases MonofásicoCorriente Nominal 21,7APotencia Nominal 5kW / 5kVAPotencia Máxima 5,5kW / 5,5kVARegulación de Voltaje AVRFactor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - HorómetroAlarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 enchufes hembra 250V/30A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 88x75mm

Por Aire 19:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 30A

72dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

1,45L/kWh (70% carga) 14,5L

7h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1,7L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 100x57x77cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 92x55x75cm |
|  | Peso Vacío 165kg |
|  | Peso Lleno 186,2kg |

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**