|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V  Frecuencia 50Hz  Fases Monofásico  Corriente Nominal 26A  Potencia Nominal 6kW / 6kVA  Potencia Máxima 6,5kW / 6,5kVA  Regulación de Voltaje AVR  Factor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Carga (Kw) - Amperímetro - Horómetro - Rpm  Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención  Conexiónes 2 enchufes 250V / 30A  Bornera Si  Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V / 8,3A  Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 92x75mm

Por Aire 19:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

1,75L/kWh (70% carga) 14,5L



5,8h



ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

1,7L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 100x57x72cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 95x55x75cm |
|  | Peso Vacío 170kg |
|  | Peso Lleno 176,2kg |



**GS850D**

**GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA**

**SKU. 1030 11280**

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**

OS.16DIC21.V1