|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230 - 400V  Frecuencia 50Hz  Fases Trifásico  Corriente Nominal 28,9A  Potencia Nominal 16kW / 20kVA  Potencia Máxima 18kW / 22kVA  Regulación de Voltaje AVR  Factor Potencia 0,8 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura  Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención  Conexiónes 2 enchufes hembra 230V / 30A  Bornera Si  Salida DC (Voltaje/Corriente) -  Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - |
|  | Juego de Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 90x100cm

Por Agua 5 - 9L

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

18:1

Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 60A

70dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

4,05L/kWh (70% carga) 92L



15,9h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

8L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 190x92x118cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 189x91x116cm |
|  | Peso Vacío 770kg |
|  | Peso Lleno 870kg |



**GSS22D3**

**GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 22 KVA**

**SKU. 1030 11283**

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**

OS.15DIC21.V1