|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230 - 400VFrecuencia 50HzFases TrifásicoCorriente Nominal 43,3APotencia Nominal 24kW / 30kVAPotencia Máxima 26kW / 32kVARegulación de Voltaje AVRFactor Potencia 0,8 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - TemperaturaAlarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - MantenciónConexiónes 2 enchufes hembra 230V / 30ABornera SiSalida DC (Voltaje/Corriente) -Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - |
|  | Juego de Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 100x118mm

Por Agua 7,2 - 11,2L

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

18:1

Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 80A

70dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

6,15L/kWh (70% carga) 120L

13,7h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

13L

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 222x96x118cm |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 220x94x116cm |
|  | Peso Vacío 980kg |
|  | Peso Lleno 1113kg |

**GSS30D3**

**GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 32 KVA**

**SKU. 1030 11284**

**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**

OS.15DIC21.V1