

Ficha técnica 82HYD2000I

**Generador**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potencia Nominal | : | 1600W |
| Potencia Máxima | : | 2000W |
| Frecuencia | : | 50 Hz |
| Voltaje | : | 220 V |
| Corriente nominal | : | 7,3 A |
| Tipo de Combustible | : | Gasolina |
| Tipo de motor | : | 1 cilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por aire |
| Capacidad depósito combustible | : | 4,5 lt |
| Capacidad de Aceite | : | 350 ml |
| Sistema Arranque | : | Manual |
| Cilindrada | : | 80cc |
| Relación de Compresión | : | 9:1 |
| Presion de trabajo | : | 4800RPM |
| Nivel Sonoro a 50% de carga | : | ~63dB |
| Peso | : | 24 Kg |
| Dimensiones producto (mm) | : | 550x325x490 |
| Autonomía 50% carga (h/l) | : | 6 hrs. |
| Autonomía 100% carga (h/l) | : | 4,5 hrs |
| Garantía | : | 1 año |

