# IG1000XT

OS.10ENE23.V1

**GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 1 KVA**

**SKU. 1030 11695**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220V  Frecuencia 50Hz  Fases Monofásico  Corriente Nominal 4,1A  Potencia Nominal 0,9kW / 0,9kVA  Potencia Máxima 1kW / 1kVA  Regulación de Voltaje INVERTER  Factor Potencia 1 (coseno de **φ**) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura  Alarmas Aceite - Sobrecarga |
|  | Conexiónes 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Enchufe Macho - Manual - Juego de Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 43,5x35,8mm

Por Aire 7,6:1

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Natural 5.000rpm Manual

-

-

54 - 59dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autonomía | 5,3h |  |
| ACEITE | Tipo de Aceite  Capacidad Carter de Aceite | 15W-40  0,3L |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 51x30x44cm  Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 49x42x27cm  Peso Vacío 14kg | |  |
| Peso Lleno 17,9kg | | |

Gasolina

0,48L/kWh (70% carga) 3,8L



**D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N**



