

Ficha técnica 82HYGPW2700

**Hidrolavadora**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | : | 180cc / 3600RPM |
| HP | : | 5.0 |
| Presión máxima | : | 186 bar (2,700 psi) |
| Caudal | : | 522 l/ h (8,7 l/ min) |
| Tipo de estructura Manilla | : | De acople rápido |
| Temperatura agua | : | Fría |
| Tanque de detergente | : | 1,1 l |
| Bloqueo automático | : | Si |
| Combustible | : | Gasolina |
| Capacidad de combustible | : | 3.6 L |
| Embalaje (alto x largo x ancho) | : | 40 x 38 x 33 cm |
| Peso | : | 28 Kg |
| Garantía | : | 1 año |

**Uso y recomendaciones:**

Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula By-pass incorporada

5 Boquillas (0o, 15o, 40o, para jabón)

