

Ficha técnica 82HYTF50C

**Motobomba Gasolina**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo Motobomba | : | 50 mm(2”) |
| Diámetro Aspiración / Impulsión | : | 300 L/min (18m3/h) |
| Caudal Máximo | : | 60 mts |
| Altura Máxima | : | 7 HP |
| Potencia | : | Partida manual |
| Sistema de Arranque | : | Partida manual |
| Motor | : | 4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV |
| Cilindrada | : | 208 cc |
| Combustible | : | Gasolina |
| Capacidad de combustible | : | 3.6 L |
| Capacidad de Aceite | : | 0,6 L |
| Consumo | : | 1,9 L/hr |
| Nivel sonoro | : | 93 dB |
| Peso | : | 27 kg |
| Dimensiones caja (mm) | : | 490 x 400 x 422 |
| Garantía | : | 1 año |

