

Ficha técnica 82HYDP80CLE

**Motobomba Diesel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo Motobomba | : | Aguas limpias |
| Diámetro Aspiración / Impulsión | : | 80 mm(3”) |
| Caudal Máximo | : | 1000 L/min (60m3/h) |
| Altura Máxima | : | 30 mts |
| Potencia | : | 6 HP |
| Sistema de Arranque | : | Eléctrico + Manual |
| Motor | : | 4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV |
| Cilindrada | : | 296 cc |
| Combustible | : | Diesel |
| Capacidad de combustible | : | 12,5 L |
| Capacidad de Aceite | : | 1.1 L |
| Consumo | : | 1,4 L/hr |
| Nivel sonoro | : | 93 dB |
| Peso | : | 57 kg |
| Dimensiones caja (mm) | : | 540 x 455 x 655 |
| Garantía | : | 1 año |

