

Ficha técnica 82HYTWT80C

**Motobomba Gasolina**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo Motobomba | : | Aguas Sucias (trash) |
| Diámetro Aspiración / Impulsión | : | 80 mm(3”) |
| Caudal Máximo | : | 1300 L/min (78m3/h) |
| Altura Máxima | : | 26 mts |
| Potencia | : | 7 HP |
| Sistema de Arranque | : | Partida manual |
| Motor | : | 4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV |
| Cilindrada | : | 208 cc |
| Combustible | : | Gasolina |
| Capacidad de combustible | : | 3.6 L |
| Capacidad de Aceite | : | 0,6 L |
| Consumo | : | 2,2 L/hr |
| Nivel sonoro | : | 93 dB |
| Peso | : | 35 kg |
| Dimensiones caja (mm) | : | 490 x 435 x 450 |
| Garantía | : | 1 año |

