## GWP20



MOTOBOMBA 2” AGUAS LIMPIAS

# GASOLINA - MOTOR 5,4HP

**cód. 1030 10226**

La motobomba GWP20 POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales

para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

**DIVISIÓN MOTOBOMBAS**

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

**Unidad Motriz**

Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía

Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire

82dB(A)/7 m Manual

> 2h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad** | Diámetros Entrada y Salida | 2” |
| **Hidráulica** | Flujo Máximo | 600L/min |
|  | Altura Levante máxima | 25m |
|  | Altura succión máxima | 8m |

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

Partida Manual

Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

**Dimensiones** Largo x Ancho x Alto Peso

48 x 40 x 42cm 25kg



CC.07/2020.V1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | M3/h | 0 | 10 | 20 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|  | L/mlm | 0 | 167 | 333 | 500 | 533 | 567 | 600 |
| H(M) | | 26 | 24 | 17,5 | 8,5 | 6 | 4 | 1 |