## GWP30F

MOTOBOMBA 3" ALTA PRESIÓN

# gASOLInA - MOTOR 13HP

**cód. 1030 10695**

La motobomba GWP30F POWER PRO posee un poderoso motor de 13HP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades

relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

**DIVISIÓN MOTOBOMBAS**

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

**Unidad Motriz**

Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía

Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire

82dB(A)/7 m Manual

> 4h

Tanque de Combustible con capacidad de 6L

Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

**Dimensiones** Largo x Ancho x Alto Peso



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad** | Diámetros Entrada y Salida | 3” |
| **Hidráulica** | Flujo Máximo | 664L/min |
|  | Altura Levante máxima | 65m |
|  | Altura succión máxima | 8m |

64 x 53 x 56cm 44kg

CC.07/2020.V1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | M3/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 | 40 |
|  | L/mlm | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 |  | 583 | 667 |
| H(M) | 65 | 63 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 |  | 9 | 5 |

Marco estructural ligero, resistente y reduce la vibración, ruedas que facilitan el traslado

Partida Manual