**divisi ó n agrícola**

**KDT910E**

**FA.21ene. V1**

# MOTOCULTIVADOR

## DIESEL

**10HP**

**CÓD. 6000 00103**

Aptos para uso agrícola profesional Resistentes y funcionales

Equipo versátil, ligero

Ideal para grandes trabajos en espacios reducidos Sistema de partida eléctrica

Peso 110Kg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad Motriz** | Modelo Tipo motor DistribuciónRefrigeración Diámetro x CarreraRelación de compresión CilindradaAspiración Potencia máxima Encendido Partida | KM186FSEMonocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHVPor aire86 x 70mm19:1406cc Natural 10HPPor compresión Eléctrica |
| **Combustible** | TipoCapacidad tanque combustible AutonomíaIndicador de nivel de combustible | Diesel 5,5L> 2h No |
| **Aceite** | TipoAlarma de aceite Capacidad Carter | Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 No1,65L |
| **Cultivador** | RuedasDistancia entre ruedas Eje baseVelocidad marcha 1Velocidad marcha 2Velocidad marcha 3 Velocidad marcha ReversaCapacidad aceite caja (80W90) | 4 - 1020,9 a 64cm 32,7cm 1,37Km/h4,15Km/h10,63Km/h1,68Km/h3,2L |

**Accesorios**

27cm

10cm a 18cm

5.000m2/día a 8.600m2/día

40 a 90cm

10 a 12cm

5.500m2/día a 12.000m2/día 0,5L

Rotovator

Ancho de trabajo Profundidad de trabajo Eficiencia

Capacidad aceite (80W90) Arado de punta

Ancho de trabajo Profundidad de trabajo Eficiencia

**Dimensiones y Peso**

Sólo cultivador sin accesorios Seco, sin accesorios

177 x 104 x 64,5cm

110Kg

**divisi ó n agrícola**

**FA.21EnE. V1**

**Diseño**

Rojo /aluminio

Manilla de transporte - ruedas - conexión para arrastre China

6 meses

Color Transporte Procedencia Garantía

**KDT910E**

# mOTOCULTIVADOR

## DIESEL

**10HP**

**CÓD. 6000 00103**