**DIVISIÓN AGRÍCOLA**

**KGT650**

**OS.12MAYO.V1**

# MOTOCULTIVADOR

## GASOLINA

#### 7HP

**CÓD. 1030 10305**

Velocidades 2+1 reversa

Aptos para uso agrícola profesional Resistentes y funcionales

### Equipo versátil, ligero

Ideal para grandes trabajos en espacios reducidos Peso 95Kg

### Sistema de trasmisión bañada en aceite.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad Motriz** | Modelo Tipo motor DistribuciónRefrigeración Diámetro x CarreraRelación de compresión CilindradaAspiración Potencia máxima Encendido Partida | R210Monocilíndrico, 4 tiempos OHVPor aire70 x 55mm9:1212cc Natural 7HPPor compresión Manual |
| **Combustible** | TipoCapacidad tanque combustible Autonomía | Gasolina 3,6L3h |
| **Aceite** | TipoCapacidad Carter | Aceite para motores gasolina 4T, 15W-40 0,55L |
| **Cultivador** | RuedasVelocidad marcha 1Velocidad marcha 2 Velocidad marcha ReversaCapacidad aceite caja (80W90) | Macizas 1,77Km/h3,7Km/h1,85Km/h2,5L |

**Accesorios**

63cm

>10cm

1.850m2/día a 5.500m2/día (8 horas)

Ancho de trabajo Profundidad de trabajo Eficiencia

Rotovator

##### Dimensiones y Peso

Motocultivador Armado (Largo x Ancho x Alto) Seco, armado

114,5 x 57,5 x 62,5cm

95Kg

**DIVISIÓN AGRÍCOLA**

**OS.12MAYO.V1**

**Diseño**

Negro /Rojo

Manilla de transporte - ruedas China

6 meses

Color Transporte Procedencia Garantía